





1. 利用MicroUSB链接模块，打开串口软件。  
     
   单击”OK”。
2. 设置收发均为HEX格式。  
   
3. 选择串口并打开。  
   
4. 发送0x50，接收区会返回”AD”（ICSH013A）。  
   
5. 发送0x51，进入正常控制状态。以后发送的任意字节直接控制继电器的开关状态。  
     
   例如发送0x03前两个继电器开启;发送0x00继电器关闭。（ICSH013A）  
   